ЧЕРКАСЬ КА МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 23.10.2024 № 1457

Про затвердження нормативів

питного водопостачання

для населення м. Черкаси на 2025-

2027 роки

Відповідно до пп. 21 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107, із змінами, Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1210/11490, враховуючи звернення КП «Черкасиводоканал» (вх. №24241-01-18 від 24.09.2024), виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ**:**

1. Затвердити нормативи питного водопостачання для населення м. Черкаси на 2025-2027 роки, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О.

Міський голова Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Нормативи питного водопостачання для населення м. Черкаси на 2025-2027 роки**

| №  з/п | Назва норми | Чинні норми | | | | Нові норми | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питної води на 1 особу  рішення виконавчого комітету ЧМР від 21.12.2021 № 1527 | | Гарячої води на 1 особу  рішення виконавчого комітету ЧМР від 24.01.2024 №77 | | Холодної води на 1 особу | | Водовідведення на 1 особу | |
| л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс. | л/добу | м3/міс |
| **Багатоквартирні житлові будинки** | | | | | | | | | |
| 1 | З водопроводом та каналізацією з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) | 300 | 9,12 | обладнані умивальниками, мийками та душами – 100 / 85 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 2,9 / 2,55 | 218 | 6,6 | 318 / 303 | 9,5 / 9,15 |
| з сидячими ваннами, обладнаними душами – 110 / 95 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 3,2 / 2,85 | 328 / 313 | 9,8 / 9,45 |
| з ваннами довжиною від 1500 – 120 / 100 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 3,5 / 3,0 | 338 / 318 | 10,1 / 9,6 |
| Те ж саме без гарячої води | 245 | 7,45 | - | - | 262 | 8,0 | 262 | 8,0 |
| 2 | З водопроводом та каналізацією, з ваннами та/або душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів1 | 295 | 8,97 | - | - | 295 | 9,0 | 295 | 9,0 |
| 3 | З водопроводом та каналізацією, з відомчими котельнями | 300 | 9,12 | - | - | 308 | 9,4 | 308 | 9,4 |
| **Будинки приватного сектору** | | | | | | | | | |
| 1 | З вуличними водорозбірними колонками | - | - | - | - | 50 | 1,5 | 50 | 1,5 |
| 2 | З дворовими водорозбірними колонками | 150 | 4,56 | - | - | 195 | 5,9 | 195 | 5,9 |
| 3 | З водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами, або душовими кабінками, або з мийками, або з санвузлом, з водонагрівачами різних типів1 | 185 | 5,62 | - | - | 215 | 6,5 | 215 | 6,5 |
| 4 | З водопроводом та місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів1 | 230 | 6,99 | - | - | 245 | 7,4 | 245 | 7,4 |
| 5 | З водопроводом та каналізацією, з ваннами та душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів1 | 250 | 7,6 | - | - | 295 | 9,0 | 295 | 9,0 |
| 6 | Новобудови або будинки, в яких проводяться капітальні ремонтно-будівельні роботи не обладнані водолічильниками | 380 | 11,55 | - | - | 412 | 12,5 | 412 | 12,5 |
| **Гуртожитки** | | | | | | | | | |
| 1 | Гуртожитки коридорного типу з загальними кухнями, з душовими при всіх кімнатах | 170 | 5,17 | 70 / 80 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 2,0 / 2,4 | 108 | 3,3 | 178 / 188 | 5,3 / 5,7 |
| 2 | Те ж саме без гарячої води | 143 | 4,35 | - | - | 129 | 3,9 | 129 | 3,9 |
| 3 | Гуртожитки блочного типу з загальними кухнями та душовими в кожній секції будівлі | 250 | 7,6 | 70 / 80 (введені в експлуатацію до 01.03.2013 / після 01.03.2013) | 2,0 / 2,4 | 193 | 5,9 | 263 / 273 | 7,9 / 8,3 |
| 4 | Те ж саме без гарячої води | 209 | 6,35 | - | - | 207 | 6,3 | 207 | 6,3 |

Примітка 1: Для даного виду благоустрою до водопідігрівачів відносяться: електропідігрівачі (електробойлер або проточний електроводопідігрівач), газові водопідігрівачі (газовий бойлер або газова колонка), водопідігрівачі на твердому паливі.

В.о.директора департаменту ЖКК Петро ВЕРБІВСЬКИЙ