ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 21.12.2021 № 1527

Про затвердження нормативів

питного водопостачання

для населення м. Черкаси на 2022-

2024 роки

Відповідно до пп. 21 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107, із змінами, Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005 № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1210/11490, враховуючи звернення КП «Черкасиводоканал» (вх. №27625-01-20 від 02.12.2021), виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ**:**

1. Затвердити нормативи питного водопостачання для населення м. Черкаси на 2022-2024 роки, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Яценка О.О.

Міський голова Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Нормативи питного водопостачання для населення м. Черкаси на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Види благоустрою житлового фонду** | **Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 особу** | | **Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу** | |
| **л/добу** | **м3/міс** | **л/добу** | **м3/міс** |
| **БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ** | | | | | |
| 1 | З водопроводом та каналізацією, з ваннами та/або душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів | 295 | 8,97 | 295 | 8,97 |
| 2 | З водопроводом та каналізацією з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) | 300 | 9,12 | 300 | 9,12 |
| 3 | З водопроводом та каналізацією, з ваннами та/або душовими кабінами, без гарячої води | 245 | 7,45 | 245 | 7,45 |
| 4 | З водопроводом та каналізацією, відомчими котельнями | 300 | 9,12 | 300 | 9,12 |
| **ПРИВАТНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ** | | | | | |
| 1 | З дворовими водорозбірними колонками | 150 | 4,56 | 0 | 0 |
| 2 | З водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душовими кабінками, або з мийками, або санвузлом, з водонагрівачами різних типів | 185 | 5,62 | 185/0 | 5,62/0 |
| 3 | З водопроводом та місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів | 230 | 6,99 | 0 | 0 |
| 4 | З водопроводом та каналізацією, з ваннами та душовими кабінками, з водонагрівачами різних типів | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| 5 | Новобудови або будинки, в яких проводяться капітальні ремонтно-будівельні роботи, не обладнані водолічильниками | 380 | 11,55 | 380 | 11,55 |
| **ГУРТОЖИТКИ** | | | | | |
| 1 | Гуртожитки коридорного типу з загальними кухнями, з душовими при всіх кімнатах | 170 | 5,17 | 170 | 5,17 |
| Те ж саме, без гарячої води | 143 | 4,35 | 143 | 4,35 |
| 2 | Гуртожитки блочного типу з загальними кухнями та душовими в кожній секції будівлі | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| Те ж саме, без гарячої води | 209 | 6,35 | 209 | 6,35 |

**Примітка:** Для мешканців гуртожитків з централізованим водопостачанням і водовідведенням, які користуються ваннами, в тому числі сидячими, або душовими кабінами, з водонагрівачами різних типів застосовуються норми водоспоживання, аналогічні нормам багатоквартирних будинків.

Директор департаменту ЖКК Олександр ЯЦЕНКО